附件1

**技术规格、参数及其它要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 参数配置 | 数量 | 推荐  品牌 | 备注 |
| 1 | 多功能  六角桌 | 1.规格160\*80\*76cm（对角\*边长\*高)  2.桌面采用2.5cm生态免漆板，颜色浅木纹色。  板材特点防污耐磨防腐蚀硬度高不易变形，封边截面采用2mm厚度 PVC封边条，  高温热熔胶经封边机一次注塑成型，耐磨粘度强，不易开裂。板材无异味环保，耐磨硬度高  3.台体面板：采用厚度1.6CM灰白色双面三聚氰胺面板作为台体面板；  4.桌腿方管厚度采用1.2cm。  5.桌子中间镂空部分需提供同尺寸六角桌。  所有截面采用1.5mm厚PVC封边条高温热熔胶经封边机一次性成型，耐磨粘度高，不易开裂。  中标后需提供板材环保及质量检测报告 | 10套（60工位） | 定制 |  |
| 2 | 教学椅 | 1.椅子整体铁管采用直径2.2cm圆管，椅子坐高81cm，坐面43\*41cm，圆润靠背，黄金弧度，舒适贴合人体背部，久坐不累。  2.采用加厚皮革打造，耐磨防水，皮质柔软，弹性好，内含高密度海绵。  3.底部设有安全防滑脚垫，有效防止磨损地板。 | 62 | 定制 |  |
| 3 | 教师工位 | 1.采用环保三胺板板材无味；耐高温，厚实坚固；  2．桌面板、左右侧板采用2.5cm厚板材；牢固耐用  3.实用穿线孔设计，左右各有一个，避免各种线杂乱无章；  4.设计有前档板，使桌子更牢靠，更美观；  5.桌脚设计厚实硬度高，不变形，不生锈，新型电镀工艺 | 2 | 定制 |  |
| 4 | 移动白板 | 商品名称：H型带支架白板 ； 规格：90\*180cm； 材质：复合面板+磨砂铝合金边框；  颜色：银色；  附件：白板笔\*2、白板擦\*1、磁钉\*4； | 4 | 通用 |  |